	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]中共海南省委党校教学会议信息化耗材采购
项目报价文件
报价单位（加盖公章）：
	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	智能门锁电池
	5号（AA）碱性电池，电压1.5V，容量≥2000mAh，防漏液设计。
	节
	9544
	
	

	2
	无线话筒电池（合一楼、党际交流中心用）
	5号（AA）碱性电池，电压1.5V，容量≥2000mAh，防漏液设计。
	节
	384
	
	

	3
	无线话筒电池（学术报告中心、明德楼用）
	5号（AA）碱性电池，电压1.5V，容量≥2000mAh，防漏液设计。
	节
	2500
	
	

	4
	录音笔、遥控器电池
	7号（AAA）碱性电池，电压1.5V，容量≥800mAh，防漏液设计。
	节
	1500
	
	

	5
	3V钮扣锂电池
	电压3V，容量≥150mAh，适用于遥控器、主板CMOS等，自放电率低（年自放电≤2%）。
	粒
	30
	
	

	6
	1.8米电源插座
	额定电压250V，额定电流10A，额定功率2500W，线长1.8米，带总控开关，阻燃材质外壳，通过3C认证。
	个
	10
	
	

	7
	30米长线及收线盘插座
	额定电压250V，额定电流10A，额定功率2500W，线长30米，带自动收线盘，带过载保护，阻燃材质，通过3C认证。
	个
	2
	
	

	8
	5米HDMI高清视音频线
	HDMI 2.0版本，支持4K@60Hz、2K@144Hz，带宽18Gbps，支持3D、ARC音频回传，长度5米。
	条
	6
	
	

	9
	30米光纤HDMI高清视音频线
	HDMI 2.0版本，光纤传输，支持4K@60Hz，带宽18Gbps，抗电磁干扰，传输距离≥30米无信号衰减，线身柔软易弯曲，长度30米。
	条
	2
	
	

	10
	无线光电鼠标（学术报告中心、明德楼用）
	无线2.4GHz，有效距离≥10米，分辨率1000DPI，静音按键设计，支持国产操作系统、Windows、macOS等，USB接收器即插即用。
	个
	10
	
	

	11
	有线光电鼠标
	有线USB接口，分辨率200-8000DPI可调，支持RGB背光，1000Hz回报率，线长2米，支持国产操作系统、Windows、macOS等。
	个
	10
	
	

	12
	无线光电鼠标（合一楼用）
	无线2.4GHz，有效距离≥10米，分辨率1000DPI，静音按键设计，电池续航≥18个月（1节AA电池），
支持国产操作系统、Windows、macOS等，USB接收器即插即用。
	个
	6
	
	

	13
	鼠标垫
	尺寸340×280mm，厚度3mm，表面聚碳酸酯硬质材质，低摩擦顺滑，防滑橡胶底，适合办公鼠标。
	个
	60
	
	

	14
	10cm环保型地毯胶带
	宽度10cm，长度45米/卷，双面胶带，环保无溶剂，粘性强，适用于地毯固定、舞台布置，易撕断，耐温-10℃~60℃
	卷
	20
	
	

	15
	5cm环保型地毯胶带
	宽度5cm，长度45米/卷，双面胶带，环保无溶剂，粘性强，适用于地毯固定、舞台布置，易撕断，耐温-10℃~60℃
	卷
	20
	
	

	16
	24倍速单线外置移动光驱
	USB接口，DVD±R写入速度24X，CD-R写入速度24X，支持DVD/CD读取与刻录，支持USB供电（无需外接电源），支持国产操作系统、Windows、macOS等，USB接收器即插即用。
	个
	10
	
	

	17
	光盘
	CD-R 52X / DVD-R 16X，CD-R容量700MB，DVD-R容量4.7GB，兼容各类刻录机，保存寿命≥10年，防划伤涂层。
	张
	1200
	
	

	18
	光盘专用封面贴纸
	尺寸适合标准光盘盒，不干胶材质，可打印（喷墨/激光），粘性强，撕下不留残胶，防水耐磨。
	张
	1000
	
	

	19
	光盘套
	双碟软膜袋，材质PP（聚丙烯），可装2张光盘，内层柔软不划盘，外层透明可视，带封口。
	个
	1000
	
	

	20
	打印机硒鼓
	红黄蓝黑四色，打印量：黑色≥1500页，彩色≥1200页（A4纸5%覆盖率），适配佳能LP621CW激光打印机
	个
	4
	
	

	21
	打印机墨粉盒
	[bookmark: _GoBack]黑色激光打印墨粉盒，打印量≥1500页（A4纸5%覆盖率），适配联想打印机。
	个
	6
	
	

	22
	摄像机铝合金脚架
	材质铝合金，最大承重≥5kg，工作高度约60cm-170cm，收纳长度约70cm，三脚架+云台套装，云台支持360°旋转，带水平仪，适用于摄像机/单反。
	个
	1
	
	

	23
	移动硬盘
	2TB USB3.0，转速5400rpm，缓存≥8MB，传输速度≥100MB/s，
兼容国产操作系统、Windows、macOS等
即插即用,防震抗摔，尺寸约2.5英寸。
	个
	2
	
	

	合计（最终报价）：
	



	



